**Информационное сообщение об обстоятельствах и причинах**

**несчастного случая на производстве**

**Дата несчастного случая:** 23.01.2024

# **Вид экономической деятельности**: Строительство.

**Профессия пострадавшего:** Тракторист 5 разряда.

**Место происшествия:** Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, Салымское месторождение.

**Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю:** Бульдозер SHANTUI марки SD16L.

**Краткое описание происшествия:**

23.01.2024 тракторист выполнял задание по перебазировке бульдозера SHANTUI марки SD16L.

Примерно в 15:40 начальнику участка сообщили, что работники сторонней организации заметили в кювете бульдозер и тело человека без признаков жизни в районе кустовой площадки Салымского месторождения.

По факту осмотра место происшествия и опроса очевидцев, смертельный нечастный случай произошел по следующему сценарию (при следующих обстоятельствах):

Предположительно двигаясь в районе куста Салымского месторождения двигатель бульдозера заглох. Тракторист не смог завести двигатель с ключа зажигания в кабине бульдозера. Не убедившись в безопасности своих действий, а именно, не поставив коробку передач в положении «нейтраль» (обнаружено при осмотре бульдозера механиком), он взял отвертку, (отвертка обнаружена в правой руке погибшего на месте несчастного случая) вышел из кабины на гусеницы бульдозера, снял правую крышку подкапотного пространства (именно под ней расположен стартер, сама крышка находилась рядом с телом погибшего при обнаружении) и попытался завести двигатель путем замыкания клемм стартера при помощи отвертки. При выполнении этих манипуляций двигатель запустился, а так как коробка передач была включена на третью передачу и контроллер скорости установлен в среднее положение (обнаружено при осмотре трактора механиком) бульдозер пришел в движение, и находившийся на гусеницах бульдозера работник, потеряв равновесие, упал и попал под гусеницы.

**Последствия:** Перелом основания черепа, травма множественной локализации. Категория несчастного случая: смертельный.

**Вид (тип) несчастного случая:** Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами.

**Причины несчастного случая:**

**Основная причина:** Недостатки в изложении требований безопасности в технологической и иной документации, регламентирующей безопасное ведения работ, а именно: в инструкции № 7 по охране труда для тракториста (машиниста бульдозера) не указаны требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организации – изготовителя бульдозера марка SD16L, изготовитель SHANTUI, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства, применительно к профессии работника или виду выполняемой работы.

**Сопутствующая причина:** Работник незамедлительно не сообщил работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью, сохранности имущества работодателя*.*