Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте

Обучение безопасным методам должны проходить все работники, чья работа связана с высотой и предполагает хотя бы минимальный риск падения. К числу основных признаков таких работ отнесен возможный риск падения работника с высоты:

- 1,8 м и более (в том числе при подъеме на высоту более 5 м (спуске с нее) по лестнице с углом наклона более 75° или при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также при высоте защитного ограждения площадок менее 1,1 м);

- менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

При проведении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте необходимо руководствоваться:

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (далее - Правила № 782н);

- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда») (далее - Порядок № 2464).

Работникам, которые будут трудиться на высоте, нужно провести:

 - инструктажи по охране труда ([разд. II](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439764&dst=100033) Порядка № 2464);

 - обучение оказанию первой помощи ([разд. IV](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439764&dst=100079) Порядка № 2464);

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([п. п. 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100054), [22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100088), [23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100089) Правил № 782н);

 - обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты ([п. 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100069) Правила № 782н).

Для работающих на высоте нет специальных требований к проведению обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу соответственно. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года ([п. 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439764&dst=100091) Порядка № 2464).

Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников ([п. 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100054) Правил № 782н):

а) допускаемых к работам на высоте впервые;

б) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения;

в) имеющих перерыв в работе на высоте более одного года.

Такое обучение нужно проходить периодически в процессе работы ([п. 23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100089) Правил № 782н):

-работникам [1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=238548&dst=100034) и [2 групп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=238548&dst=100035) безопасности - не реже одного раза в три года;

-работникам [3 группы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=238548&dst=100163) безопасности - не реже одного раза в пять лет.

Обучение работников не должно проводиться в заочной форме, а также только с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Теоретические занятия должны сопровождаться практическими (абз. 2 п. 17 Правил № 782н).

Обучение завершается экзаменом ([п. 24](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100091) Правил № 782н). Успешно сдавшему экзамен работнику выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте ([п. п. 25](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100093), [26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100095) Правил № 782н). А тем, кто будет выполнять работы с применением системы канатного доступа, дополнительно выдается [личная книжка](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100926) учета работ на высоте ([п. 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100098) Правил № 782н).

Всем работникам, получившим удостоверения на допуск (кроме работников 3 группы), необходимо пройти стажировку. Обеспечить ее проведение работодатель должен до начала выполнения ими работ ([п. 28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100100) Правил № 782н).

Продолжительность стажировки - не менее двух рабочих дней (смен) ([п. 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100104) Правил № 782н). Руководителем стажировки может быть назначен бригадир, мастер, инструктор, любой квалифицированный работник, имеющий практический опыт работы на высоте (абз. 1, [2 п. 31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100106) Правил № 782н):

- не менее года - для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;

- не менее года при наличии 2 группы - для работников 1 и 2 групп.

Необходимость стажировки работников 3 группы, ее продолжительность, содержание, порядок назначения руководителя стажировки работодатель определяет самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100103) Правил № 782н).

В соответствии с [п. 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100108) Правил № 782н периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также у работников 1-й и 2-й группы проводится без обучения не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте может проводиться комиссией, создаваемой работодателем, из числа работников, имеющих опыт соответствующих работ на высоте.

Согласно [п. 33](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371453&dst=100111) Правил № 782н необходимость периодической проверки знаний безопасных методов и приемов для каждой категории работников 3-й группы, а также ее периодичность определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда.

За допуск работника к работе на высоте без прохождения им в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодатель может быть привлечен к ответственности по [ч. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449888&dst=5661), [5 ст. 5.27.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449888&dst=5665) КоАП РФ.